別記様式第２号（第３条及び第６条関係）

　ブロック塀等の点検表　組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検基準 | 点検結果 | | |
| 適合 | 不適合 | 不明 |
| 塀の高さ | 地盤面からの高さ１．２ｍを超えている。 | いいえ | はい | - |
| 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１０分の１以上である。 | はい | いいえ | - |
| 控壁 | 塀の長さ４メートル以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の１．５倍以上である。 | はい | いいえ | - |
| 基礎 | 根入れ深さが２０センチメートル以上ある。 | はい | いいえ |  |
| 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又はひび割れがある。 | いいえ | はい |  |