別記様式第１号（第３条及び第６条関係）

　ブロック塀等の点検表　補強コンクリートブロック造

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検基準 | 点検結果 | | |
| 適合 | 不適合 | 不明 |
| 塀の高さ | 地盤面からの高さ２．２ｍ以下である。 | はい | いいえ | － |
| 壁の厚さ | 高さ２メートルを超える塀で１５センチメートル未満である。 | いいえ | はい | － |
| 高さ２メートル以下で１０センチメートル未満である。 | いいえ | はい | － |
| 鉄筋 | 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径９ミリメートル以上の鉄筋が入っている。 | はい | いいえ |  |
| 壁内に径９ミリメートル以上の鉄筋が縦横８０センチメートル以下の間隔で入っている。 | はい | いいえ |  |
| 控壁（塀の高さが１．２メートルを超える場合） | 塀の長さ３．４メートル以内ごとに、径９ミリメートル以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの５分の１以上突出している。 | はい | いいえ |  |
| 基礎（塀の高さが１．２メートルを超える場合） | 丈が３５センチメートル以上で、根入れ深さが３０センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 | はい | いいえ |  |
| 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又はひび割れがある。 | いいえ | はい |  |